Entrées/Sorties:

| ***Sécurité*** | ***Climatisation*** | ***Fumée*** |
| --- | --- | --- |
| D2 | D4 chauffage | D14 |
| IO11 colonne 3 | D6 climatisation | D16 |
| IO13 colonne 2 double | D10 déshumidificateur |  |
| IO9 ligne 1 | D12 humidificateur |  |
| IO15 colonne 1 double | IO22 chauffage |  |
| IO7 ligne 2 +C2 | IO23 climatisation |  |
| IO5 ligne 3 +C1 | IO24 déshumidificateur |  |
| IO3 ligne 4 | IO25 humidificateur |  |
|  | IO8 Capteur |  |

Variables:

| M1 | temp | RELAY |
| --- | --- | --- |
| Clavier | humi | dangercheck |
| compteur | lcd2 | sensorValue |
| code | chauff | lcd3 |
| lcd | clima |  |
| key | humidi |  |

temperature and humidity : température et humididité

fire safety : sécurité

safety : securité