Entrées/Sorties:

| ***Sécurité*** | ***Climatisation*** | ***Fumée*** |
| --- | --- | --- |
| D2 | D3 chauffage | D7 |
| IO12 ligne 4 | D4 climatisation | //D11 |
| IO13 ligne 3 | D5 déshumidificateur | AD16 |
| IO14 ligne 2 | D6 humidificateur |  |
| IO15 ligne 1 | IO22 chauffage |  |
| IO16 colonne 3 | IO23 climatisation |  |
| IO17 colonne 2 | IO24 déshumidificateur |  |
| IO18 colonne 1 | IO25 humidificateur |  |
|  | IO8 Capteur |  |

Variables:

| M1 | temp | RELAY |
| --- | --- | --- |
| Clavier | humi | dangercheck |
| compteur | lcd2 | sensorValue |
| code | chauff | lcd3 |
| lcd | clima |  |
| key | deshu |  |
|  | humidi |  |

IO:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26