**Tableau des variables**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Type | Utilisation | Contenu |
| SmokeSensorVal | int | Capteur de gaz | analogRead(SmokeSensor) |
| SmokeSensor | int | Capteur de gaz | A2 |
| RELAY | int | Relay | 14 |
| dangercheck | int | Limite avant fumée | 500 |

|  |
| --- |
| Fonctionnement :   * Supérieur à 500 🡪 Fumée |