Fonction logicielle

Simulation

Saisie de schéma

Code source

(AnalogRead,DigitalRead, DigitalWrite, AnalogWrite, print, lcd.begin(16,2), lcd.setRGB(xxx,xxx,xxx), lcd.print(xxxxxx), lcd.print(variable), pinmode(X, HIGH), variable=map(variable ,0,1023,x,x))